## Split分离解析

分离解析

当收到客户机的DNS查询请求的时候

能够区分客户机的来源地址

为不停类客户机提供不同的解析结果（IP地址）

为客户机提供最近的资源

注意事项：

1.所有客户端都要找到自己的类别，分类要合理

2.优先级由上及下匹配， 匹配及停止

3.所有的zone必须都在view中

服务端：

1.写/etc/named.conf ;

options {

directory "/var/named";

};

view "nsd" {

match-clients { 192.168.4.207; };

zone "sina.com" IN {

type master;

file "sina.com.zone";

};

};

view "other" {

match-clients { any; };

zone "sina.com" IN {

type master;

file "sina.com.other";

};

};

1. 写/var/named/sina.com.zone

sina.com. NS pc1

pc1 A 192.168.4.7

www A 192.168.4.10

写/var/named/sina.com.other

sina.com. NS pc1

pc1 A 192.168.4.7

www A 1.2.3.4

多区域的分离解析